*Приложение №1*

 *к техническому заданию*

**Перечень объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения кадастровых работ с изготовлением технического плана, и справки для предоставления в государственные архитектурно-строительные надзорные органы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования объектов  | Адрес | Технические характеристики |
| 1 | «Строительство зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры2-го пускового комплекса II очереди на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Грязинском районе, Липецкой области. Автоматизированная система управления и диспетчеризация ОЭЗ (I и II очередь). Внутриплощадочные подводящие сети связи и телекоммуникации. II этап строительства 2-го пускового комплекса II очереди» | Липецкая область, Грязинский район, сельское поселение Казинский сельсовет, ст. Казинка | наружные сети связи – 16000м, в т.ч. протяженность телефонной канализации - 3146м, длина кабеля - 26400м |
| 2 | «Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЭЗ ППТ «Липецк». II этап» | Липецкая область, Грязинский район, в районе ст. Казинка | канализационный коллектор - 10770м (24 колодца) |
| 3 | «Газорегуляторный пункт для врезки участка газопровода высокого давления (газопровода-отвода к ГРС «Грязи») в Грязинском районе Липецкой области» | Липецкая область, Грязинский район | Газорегуляторный пункт – 1шт., подводящие сети газопровода общей протяженностью 96м, кабельная линия 0,4кВ – 1060м (по земле и по воздуху) |
| 4 | «Строительство сетей газопровода и газораспределительных пунктов (ГРП) на территории 2-го пускового комплекса II очереди на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Грязинском районе Липецкой области (III этап)» | Липецкая область, Грязинский район, в районе ст. Казинка | сеть газопровода протяженностью 1200м |
| 5 | «Электрические сети до границы земельного участка ООО «Шанс Энтерпрайз» | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | электрические сети протяженностью 500м |
| 6 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Автомобильная дорога №1;****Автомобильная дорога №2;****Автомобильная дорога №3;****Автомобильная дорога №4;****Автомобильная дорога №5;** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | 1-я очередь строительства- автодорога №1 – 49,79 м.п. ($^{1}/\_{4}$ кольцевой развязки); - автодорога №2 – 557,95 м.п.;- автодорога №3 – 196,35 м.п. (кольцевая развязка); 2-я очередь строительства- автодорога №4 – 215,7 м.п.;- автодорога №5 – 98,17 м.п. ($^{1}/\_{2}$ кольцевой развязки).  |
| 7 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2)  **Наружное освещение** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | -протяженность кабельных линий 0,4кВ – 836 м.п. (трасса КЛ0,4кВ – 570,8м.п.);-протяженность воздушных линий 0,4кВ – 2020 м.п. (трасса ВЛ0,4кВ – 1885,9м.п.). |
| 8 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Комплекс электроснабжения с сетями и распределительными устройствами** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | - протяженность кабельных линий 0,4кВ – 6642 м.п. (трасса КЛ 0,4кВ – 6106,1м.п.);- протяженность воздушных линий 0,4кВ – 680 м.п. (трасса ВЛ 0,4кВ – 619,3м.п.);- протяженность кабельных линий 10кВ – 2640 м.п. (трасса КЛ 10кВ - 2348,8м.п.);- протяженность воздушных линий 10кВ – 15 м.п. (трасса ВЛ 10кВ – 6 м.п.);- распределительный пункт, совмещенный с трансформаторной подстанцией (РТП) – 1 шт.;-трансформаторная подстанция (ТП) – 1 шт. |
| 9 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Сети водопровода** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | -протяженность сети водопровода (1 очередь) – 1804 м.п.;-колодцы – 13шт. |
| 10 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Сети хозяйственно-бытовой канализации** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | -протяженность сети самотечной канализации – 1760 м.п;-протяженность сети напорной канализации – 1615 м.п.;- колодцы – 47шт.- КНС, общая площадь здания – 38м2. |
| 11 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Сети промышленной канализации** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | -протяженность сети:-диаметр 1200 мм - 413,00 м;-диаметр 1400 мм - 332,00 м;-диаметр 1600 мм - 731,00 м. |
| 12 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Сети дождевой канализации** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | -протяженность сети дождевой канализации – 998 м.п.- колодцы – 34шт. |
| 13 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Ограждение территории** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | -протяженность ограждения – 2585,84 м.п; Пост охраны- габариты модульного здания – 1,5х1,5х2,5 м. (площадь здания – 1,9 м2); Мачта видео наблюдения – 1 шт.; Протяженность подземной кабельной канализации – 373 м.п. (18 колодцев). |
| 14 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Контрольно-пропускной пункт автомобильного транспорта (КПП)** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | - общая площадь здания – 42,7 м2. |
| 15 | «Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2) **Крытый автомобильный досмотровый комплекс** | Липецкая область, Елецкий район, территория ОЭЗ ППТ «Липецк» | - площадь застройки здания – 212,6 м2. |